**CẤU HÌNH IP CHO CENTOS**

Bước 1: Sau khi login vào hệ thống, chúng ta truy cập vào thư mục /etc/sysconfig/network-scripts/

Bằng lệnh: cd /etc/sysconfig/network-scripts/



Để lấy tên card mạng, ở đây card mạng của mình là **ifcfg-eno33554976**

Bước 2: Mở file ifcfg-eno33554976 lên

Bằng lệnh: Vi ifcfg-eno33554976

Sửa thông tin

Text

Description automatically generated

Sau đó, lưu file lại

Bước 3: Khởi động lại card mạng bằng lệnh: systemctl restart network.service

**CẤU HÌNH MẠNG BẰNG DỊCH VỤ NETWORK MANAGER**

Bước 1: Cài đặt chương trình nmtui bằng lệnh:

yum install NetworkManager-tui -y

Bước 2: Khởi động lại dịch vụ Network Manager

systemctl restart NetworkManager.service

Bước 3: Tiến hành cấu hình card mạng, ở đây mình dùng card mạng eno16777736

Nmtui edit eno16777736

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Dùng dấu mũi tên để di chuyển và cấu hình. Xong bấm OK